# Numerical error summary

The following table lists the Natural Access Switching service errors:

Hex | Decimal | Error name
--- | --- | ---
0x40000 | 262144 | SWIERR_INVALID_COMMAND
0x40001 | 262145 | SWIERR_DLL_INVALID_DEVICE
0x40002 | 262146 | SWIERR_DEVICE_ERROR
0x40004 | 262148 | SWIERR_INVALID_STREAM
0x40005 | 262149 | SWIERR_INVALID_TIMESLOT
0x40006 | 262150 | SWIERR_MISSING_PARAMETER
0x40007 | 262151 | SWIERR_INVALID_CLOCK_PARM
0x40008 | 262152 | SWIERR_INVALID_SPEED
0x40009 | 262153 | SWIERR_NOT_CONFIGURABLE
0x4000A | 262154 | SWIERR_INVALID_MODE
0x4000B | 262155 | SWIERR_INVALID_MINOR_SWITCH
0x4000C | 262156 | SWIERR_INVALID_PARAMETER
0x4000D | 262157 | SWIERR_UNSUPPORTED_MODE
0x4000E | 262158 | SWIERR_NO_PATH
0x4000F | 262159 | SWIERR_SWITCH_VERIFY_ERROR
0x40010 | 262160 | SWIERR_INTERNAL_CONFLICT
0x40011 | 262161 | SWIERR_CONNECTION_NOT_SUPPORTED
0x40012 | 262162 | SWIERR_MVIP_BUS_NOT_ENABLED
0x40013 | 262163 | SWIERR_UNKNOWN_ERROR