<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<ftswdata>
<key name="acu_conn_rq_called_nb_typ"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_callid_rq"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_calling_name_siz"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_calling_nb_plan"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_calling_nb_pr"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_calling_nb_screen"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_calling_nb_siz"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_calling_nb_sub_odd_even"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_calling_nb_sub_typ"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_calling_nb_typ"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_calling_nb2_pr"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_calling_nb2_screen"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_calling_nb2_siz"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_calling_nb2_typ"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_charging_rq"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_data_bit"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_data_chani"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_data_chani_excl"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_data_chani_nai"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_data_chani_nb"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_data_chani_tab"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_data_chani_tab_nai"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_display_siz"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_ext_parms_lgth"> 16,109, </key>
<key name="acu_conn_rq_ext_parms_nb"> 16,109, </key>
<key name="acu_conn_rq_facility_siz"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_ident_denied_rq"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_identification_denied_rq"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_p_display"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_parity"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_pcs_user_protocol"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_pcs_user_siz"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_ph_rat"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_priority"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_progress_description"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_progress_ind_nb"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_progress_location"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_redir_nb_plan"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_redir_nb_pr"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_redir_nb_reason"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_redir_nb_screen"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_redir_nb_siz"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_redir_nb_typ"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_sending_complet"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_servic"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_ss_cnip_name_activ"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_ss_cnip_name_pr"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_ss_cnip_name_siz"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_start_ext_data"> 133, </key>
<key name="acu_conn_rq_stop_bit"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_syn_asyn"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_transfer_conn_id"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_transfer_rq"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_tsp_ie_list_siz"> 16,48, </key>
<key name="acu_conn_rq_user_rat"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_uui_protocol"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_uui_siz"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_x_display_nb"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_x_display_siz"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_x_display_total_siz"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_x_display_typ"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rs_a_connected_nb"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_a_connected_sub"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_a_date_tim"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_a_display"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_a_display_list"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_a_ext_parm"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_a_facility"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_a_layer_1_info"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_a_pcs_us"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_a_ss_cnip_nam"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_a_tsp_ie_list"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_a_uui"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_arg"> 40, </key>
<key name="acu_conn_rs_charg"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_charging_availabl"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_charging_multi"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_charging_period"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_charging_typ"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_charging_valu"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_connected_nb_plan"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_connected_nb_pr"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_connected_nb_screen"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_connected_nb_siz"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_connected_nb_typ"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_connected_sub_odd_even"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_connected_sub_siz"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_connected_sub_typ"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_data_bit"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_data_chani"> 17,40, </key>
<key name="acu_conn_rs_data_chani_excl"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_data_chani_nai"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_data_chani_nb"> 17,40, </key>
<key name="acu_conn_rs_data_chani_tab"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_data_chani_tab_nai"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_date_availabl"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_day"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_display_siz"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_ext_parms_length"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_ext_parms_nb"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_facility_siz"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_hour"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_minut"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_month"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_p_display"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_parity"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_pcs_user_protocol"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_pcs_user_siz"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_ph_rat"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_priority"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_second"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_servic"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_ss_cnip_name_activ"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_ss_cnip_name_pr"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_ss_cnip_name_siz"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_stop_bit"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_syn_asyn"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_tsp_ie_list_siz"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_user_rat"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_uui_protocol"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_uui_siz"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_x_display_nb"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_x_display_siz"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_x_display_total_siz"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_x_display_typ"> 17, </key>
<key name="acu_conn_rs_year"> 17, </key>
<key name="acu_d_channel_nb"> 18,19, </key>
<key name="acu_d_channel_stat"> 3,18,19, </key>
<key name="acu_d_channel_status_in"> 4,3,18, </key>
<key name="acu_d_channel_status_rq"> 4,18,19, </key>
<key name="acu_data_bit_5"> 15,16,17, </key>
<key name="acu_data_bit_7"> 15,16,17, </key>
<key name="acu_data_bit_8"> 15,16,17, </key>
<key name="acu_digit_co"> 125, </key>
<key name="acu_digit_in"> 4,20,67,142, </key>
<key name="acu_digit_in_a_digit"> 20, </key>
<key name="acu_digit_in_a_display"> 20, </key>
<key name="acu_digit_in_a_display_list"> 20, </key>
<key name="acu_digit_in_a_q931"> 20, </key>
<key name="acu_digit_in_digit_plan"> 20, </key>
<key name="acu_digit_in_digit_siz"> 20, </key>
<key name="acu_digit_in_digit_typ"> 20, </key>
<key name="acu_digit_in_display_siz"> 20, </key>
<key name="acu_digit_in_q931_siz"> 20, </key>
<key name="acu_digit_in_sending_complet"> 20, </key>
<key name="acu_digit_in_x_display_nb"> 20, </key>
<key name="acu_digit_in_x_display_siz"> 20, </key>
<key name="acu_digit_in_x_display_total_siz"> 20, </key>
<key name="acu_digit_in_x_display_typ"> 20, </key>
<key name="acu_digit_in_x_p_display"> 20, </key>
<key name="acu_digit_rq"> 4,21,125, </key>
<key name="acu_digit_rq_a_digit"> 21, </key>
<key name="acu_digit_rq_a_display"> 21, </key>
<key name="acu_digit_rq_a_tsp_ie_list"> 21, </key>
<key name="acu_digit_rq_digit_plan"> 21, </key>
<key name="acu_digit_rq_digit_siz"> 21, </key>
<key name="acu_digit_rq_display_siz"> 21, </key>
<key name="acu_digit_rq_sending_complet"> 21,125, </key>
<key name="acu_digit_rq_tsp_ie_list_siz"> 21, </key>
<key name="acu_digit_rq_typ"> 21, </key>
<key name="acu_digit_rq_x_display_nb"> 21, </key>
<key name="acu_digit_rq_x_display_siz"> 21, </key>
<key name="acu_digit_rq_x_display_total_siz"> 21, </key>
<key name="acu_digit_rq_x_display_typ"> 21, </key>
<key name="acu_digit_rq_x_p_display"> 21, </key>
<key name="acu_err_in"> 4,22,55, </key>
<key name="acu_err_in_caus"> 22,55, </key>
<key name="acu_err_in_diagnostic"> 22, </key>
<key name="acu_even"> 15,16,17, </key>
<key name="acu_ext_descr"> 121, </key>
<key name="acu_ext_descr_first_addres"> 133, </key>
<key name="acu_ext_descr_lgth"> 133, </key>
<key name="acu_ext_descr_nb"> 133, </key>
<key name="acu_ext_descr_offset"> 133, </key>
<key name="acu_ext_id"> 109,133, </key>
<key name="acu_ext_lgth"> 109,133, </key>
<key name="acu_ext_precedence_level"> 133,135, </key>
<key name="acu_ext_spf_fac_i"> 109,122, </key>
<key name="acu_ext_spf_fac_ie_siz"> 109, </key>
<key name="acu_fac_accunet"> 121, </key>
<key name="acu_fac_alternat"> 57, </key>
<key name="acu_fac_att_multiquest"> 121, </key>
<key name="acu_fac_bn_ani_on"> 121, </key>
<key name="acu_fac_bn_ani_prefer"> 109,121, </key>
<key name="acu_fac_call_appear"> 57, </key>
<key name="acu_fac_call_assoc_tsc"> 121, </key>
<key name="acu_fac_call_deflection"> 57, </key>
<key name="acu_fac_call_forward"> 57, </key>
<key name="acu_fac_charg"> 57, </key>
<key name="acu_fac_charging_total"> 57, </key>
<key name="acu_fac_cpn_sid_on"> 121, </key>
<key name="acu_fac_cpn_sid_prefer"> 121, </key>
<key name="acu_fac_drop"> 57, </key>
<key name="acu_fac_featur"> 109,121, </key>
<key name="acu_fac_feature_act"> 57, </key>
<key name="acu_fac_feature_ind"> 57, </key>
<key name="acu_fac_hold"> 57, </key>
<key name="acu_fac_international_800"> 121, </key>
<key name="acu_fac_long_distanc"> 121, </key>

</ftswdata>  
