<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<index>
<chunkinfo url="whidata0.xml" first="acoustic echo control" last="DSPStream.VoiceIdleCode[x]" num="100" />
<chunkinfo url="whidata1.xml" first="DSX-1 telephony interface" last="IPv6.Link[x].ICMPRateLimit" num="91" />
<chunkinfo url="whidata2.xml" first="IPv6.Link[x].IPSec" last="removing the board" num="86" />
<chunkinfo url="whidata3.xml" first="resource management" last="zero code suppression" num="86" />

</index>
