<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<ftswdata>
<key name="mvip95_local_bu"> 9,51,55,59,61, </key>
<key name="mvip95_mvip_bu"> 9,51,55,59,61, </key>
<key name="mvip95_pattern_mod"> 51, </key>
<key name="mvip95_source_disabl"> 42, </key>
<key name="mvip95_source_h100_a"> 26,38,45, </key>
<key name="mvip95_source_h100_b"> 38,45, </key>
<key name="mvip95_source_h100_netref"> 38,45, </key>
<key name="mvip95_source_h100_netref_1"> 38, </key>
<key name="mvip95_source_h100_netref_2"> 38, </key>
<key name="mvip95_source_h110_netref_1"> 45, </key>
<key name="mvip95_source_h110_netref_2"> 45, </key>
<key name="mvip95_source_internal"> 38,42,45,54, </key>
<key name="mvip95_source_mvip"> 38,42, </key>
<key name="mvip95_source_network"> 26,38,42,45,54, </key>
<key name="mvip95_source_sec8k"> 38, </key>
<key name="mvip95_standard_hmvip"> 9,53, </key>
<key name="mvip95_standard_mvip95"> 9,53, </key>
<key name="mvip95_std_clock"> 38,42,45, </key>
<key name="mvip95_t1_trunk_devic"> 39,40,49,50, </key>
<key name="mvip95_timing_ref_no_alarm"> 54, </key>
<key name="mvip95_timing_ref_red_alarm"> 54, </key>
<key name="mvip95_timing_ref_status_bad"> 54, </key>
<key name="mvip95_timing_ref_status_good"> 54, </key>
<key name="mvip95_timing_ref_status_unknown"> 54, </key>
<key name="mvip95_timing_ref_unknown"> 54, </key>
<key name="my"> 65, </key>
<key name="myagt1clockfallback"> 38, </key>
<key name="myappinit"> 58, </key>
<key name="myapplicationinit"> 57, </key>
<key name="myapplicationshutdown"> 37, </key>
<key name="myconfigchannel"> 40, </key>
<key name="myconfighmviptomvip90"> 43, </key>
<key name="myconnect4kcx"> 61, </key>
<key name="myconnectagcx"> 61, </key>
<key name="myconnectvoic"> 9,61, </key>
<key name="mydisconnectterminu"> 44, </key>
<key name="myerrorhandl"> 48, </key>
<key name="mygetclock"> 45, </key>
<key name="mygethybridid"> 50, </key>
<key name="mygettimingreferenc"> 54, </key>
<key name="myinitializ"> 61, </key>
<key name="mymakeconnection"> 55, </key>
<key name="mymakeframedconnection"> 56, </key>
<key name="mynetrefclockinit"> 41, </key>
<key name="myprintboardinfo"> 46, </key>
<key name="myprintcarrierstatu"> 49, </key>
<key name="myprintdriverinfo"> 47, </key>
<key name="myprintinput"> 9,59, </key>
<key name="myprintmvip95stream"> 52, </key>
<key name="myprintoutputstat"> 51, </key>
<key name="myprintswitchcap"> 9,53, </key>
<key name="myreconfiguret1lin"> 9, </key>
<key name="myresett1lin"> 61, </key>
<key name="mysendpattern"> 9,60, </key>
<key name="mysendsilenc"> 61, </key>
<key name="mysetreceivegain"> 4, </key>
<key name="myshutdown"> 61, </key>
<key name="myt1clockinit"> 42, </key>
<key name="n"> 9,31,36,38,41,42,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,59,63, </key>
<key name="n20"> 28, </key>
<key name="nacd"> 67, </key>
<key name="nail"> 61, </key>
<key name="nam"> 0,8,25,28,29,31,32,33,57, </key>
<key name="national"> 28, </key>
<key name="natural"> 0,3,4,8,11,12,15,18,20,23,29,30,31,67,32,35,61,63,64, </key>
<key name="naturalacces"> 28,67,64,68, </key>
<key name="naturalcallcontrol"> 28,64, </key>
<key name="naturalconferenc"> 28,64, </key>
<key name="naturalfax"> 28,64, </key>
<key name="navigation"> 66, </key>
<key name="nb"> 67, </key>
<key name="nbyt"> 31, </key>
<key name="ne"> 3,8,55,63, </key>
<key name="necessary"> 28, </key>
<key name="need"> 0, </key>
<key name="netref"> 2,6,8,26,38,41,45, </key>
<key name="netref_1"> 8,26,45, </key>
<key name="netref_2"> 26,45, </key>
<key name="netref_clock_mod"> 26, </key>
<key name="netref_clock_spe"> 26, </key>
<key name="netrefclock"> 41, </key>
<key name="netrefclockmod"> 41, </key>
<key name="netrefclockspe"> 26,38,41, </key>
<key name="netrefmod"> 8, </key>
<key name="netrefspe"> 8, </key>
<key name="netscap"> 66, </key>
<key name="network"> 2,6,19,26,28,38,41,42,45,53,54,61, </key>
<key name="new"> 28,32,36,63,64, </key>
<key name="next"> 53,61, </key>
<key name="nm"> 4,8,15,26,28,30,31,35,53,57,63,64, </key>
<key name="nms_line_gain_parm"> 4, </key>
<key name="nmshw"> 4, </key>
<key name="non"> 8, </key>
<key name="nor"> 28, </key>
<key name="normal"> 19, </key>
<key name="not"> 4,6,8,26,67,34,36,38,41,42,44,51,55,56,58,59,60,61,64,68, </key>
<key name="notation"> 65, </key>
<key name="notic"> 28,68, </key>
<key name="notifi"> 3, </key>
<key name="notification"> 3, </key>
<key name="notify"> 3,61, </key>
<key name="novemb"> 67, </key>
<key name="now"> 52,64, </key>
<key name="nport"> 31, </key>
<key name="nuclear"> 28, </key>
<key name="null"> 9,46,47,53, </key>
<key name="numb"> 0,8,22,31,36,38,41,42,43,44,45,46,47,51,52,53,54,55,56,57,59,60,63, </key>
<key name="number"> 52,53,55,63, </key>
<key name="numerical"> 29, </key>
<key name="numlocalstream"> 9,53, </key>
<key name="o"> 31, </key>
<key name="oam"> 26,31,35,57,64, </key>
<key name="object"> 3,18,30, </key>
<key name="obtain"> 1,4,34,49,50,62,66, </key>
<key name="occur"> 3,6,26,28,38, </key>
<key name="octob"> 67, </key>
<key name="odd"> 53, </key>
<key name="off"> 16,26,31,38,42, </key>
<key name="offer"> 63, </key>
<key name="offering"> 67, </key>
<key name="offic"> 31, </key>
<key name="ohm"> 64, </key>
<key name="old"> 8, </key>
<key name="omission"> 28, </key>
<key name="on"> 0,3,5,6,16,19,22,25,28,30,31,32,34,43,44,46,51,52,53,55,56,59,60,61,63,66, </key>
<key name="onc"> 61, </key>
<key name="open"> 3,8,20,28,30,31,32,37,46,47,53,57,58,61,62,63, </key>
<key name="openconnection"> 8, </key>
<key name="opendevic"> 8, </key>
<key name="openswitch"> 8,33, </key>
<key name="operat"> 5,8,34,52, </key>
<key name="operation"> 0,21,36, </key>
<key name="operator"> 9,61,66, </key>
<key name="opt"> 8, </key>
<key name="option"> 8,31,33, </key>
<key name="optional"> 54, </key>
<key name="organiz"> 11, </key>
<key name="organization"> 46,47, </key>
<key name="originat"> 38, </key>
<key name="origination"> 45, </key>
<key name="osc"> 38,42, </key>
<key name="oscillator"> 6,54, </key>
<key name="other"> 28, </key>
<key name="otherwis"> 28,30, </key>
<key name="our"> 36, </key>
<key name="out"> 0,8,9,25,31,36, </key>
<key name="outgo"> 31,35, </key>
<key name="output"> 0,3,7,8,9,23,30,33,37,44,46,51,53,55,56,57,58,60,61,63, </key>
<key name="output_pattern"> 36, </key>
<key name="outslot"> 31, </key>
<key name="overview"> 68, </key>
<key name="ow"> 25, </key>
<key name="own"> 26,28,30,36, </key>
<key name="owner"> 28, </key>
<key name="packetmedia"> 28, </key>
<key name="pag"> 28, </key>
<key name="panel"> 64, </key>
<key name="paramet"> 0,30,36,38,41,42,45,53,54,60, </key>
<key name="parameter"> 0,30,36,39,40,41, </key>
<key name="parameterid"> 4,39,40,49,50, </key>
<key name="part"> 5,28,38,39,40,45,49,50,63,64, </key>
<key name="parti"> 28, </key>
<key name="particular"> 28,38,42,55,63, </key>
<key name="party"> 28, </key>
<key name="pas"> 3,4,30,32,39,40,52, </key>
<key name="patent"> 28, </key>
<key name="path"> 9,61, </key>
<key name="pattern"> 7,8,9,31,33,35,51,55,56,60,61,63, </key>
<key name="pattrn"> 8, </key>
<key name="pbx"> 13, </key>
<key name="pc"> 6,17,46, </key>
<key name="pci"> 46,64, </key>
<key name="pcm"> 17, </key>
<key name="pdf"> 66, </key>
<key name="pe"> 3, </key>
<key name="per"> 5,38,43,52, </key>
<key name="perform"> 11,14,25,31,32,39,40,57,61, </key>
<key name="period"> 64, </key>
<key name="periodic"> 10, </key>
<key name="permanent"> 0,36, </key>
<key name="permission"> 28, </key>
<key name="pertain"> 64, </key>
<key name="phon"> 31, </key>
<key name="phras"> 66, </key>
<key name="physical"> 6,19,46,63, </key>
<key name="piec"> 22, </key>
<key name="plac"> 31, </key>
<key name="platform"> 67,64, </key>
<key name="play"> 31,61, </key>
<key name="pleas"> 61, </key>
<key name="point"> 8,23,36,38,39,40,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,63,64, </key>
<key name="polici"> 67, </key>
<key name="populat"> 8, </key>
<key name="port"> 31,61, </key>
<key name="portion"> 13,39,40, </key>
<key name="possibl"> 28,51,53, </key>
<key name="potential"> 2,6,8,54, </key>
<key name="ppx"> 8, </key>
<key name="ppxhd"> 8, </key>
<key name="prefix"> 0,8, </key>
<key name="premis"> 63, </key>
<key name="prepar"> 3,63, </key>
<key name="preparation"> 61, </key>
<key name="preparatory"> 61, </key>
<key name="pres"> 8, </key>
<key name="presenc"> 25, </key>
<key name="present"> 0,7,8,9,28,53,59, </key>
<key name="prevent"> 0,36,38,42, </key>
<key name="previous"> 8, </key>
<key name="primary"> 26, </key>
<key name="print"> 66, </key>
<key name="printf"> 9,46,47,49,51,52,53,59, </key>
<key name="pro"> 28, </key>
<key name="procedur"> 8,31, </key>
<key name="proces"> 11,14,17,64, </key>
<key name="processor"> 14, </key>
<key name="procur"> 28, </key>
<key name="produc"> 28, </key>
<key name="product"> 28,67,39,40,49,50,64,65, </key>
<key name="program"> 12,18,26,31,32,35,61,63,65,68, </key>
<key name="prompt"> 8,31, </key>
<key name="prop"> 28, </key>
<key name="proper"> 28,35, </key>
<key name="property"> 28, </key>
<key name="protocol"> 9,17,25,31,63,64, </key>
<key name="prototyp"> 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65, </key>

</ftswdata>  
