<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<ftswdata>
<key name="natural"> 3,17,22,23,32,39,40,41,48,55,57,59,60,61,62,63,100,101,103,104,105,107,109,110,111,112,113,122,123,154,138,144,148,150,155, </key>
<key name="naturalacces"> 115,154,148,155, </key>
<key name="naturalcallcontrol"> 115,148,155, </key>
<key name="naturalconferenc"> 115,148, </key>
<key name="naturalfax"> 115,148, </key>
<key name="navigation"> 153, </key>
<key name="ncc"> 0,1,2,3,5,9,13,15,16,17,18,20,32,33,36,38,39,41,42,44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,45,46,61,62,66,70,74,77,72,76,80,82,85,88,89,90,91,93,94,99,100,101,102,105,108,109,110,111,113,114,26,116,117,120,121,122,123,124,129,130,131,134,135,136,137,141,142,143,144,145,149,150,152,155, </key>
<key name="ncc_accept_play_r"> 0,47,59,64, </key>
<key name="ncc_accept_play_silent"> 0,47,59,64, </key>
<key name="ncc_accept_user_audio"> 0,47,59,64, </key>
<key name="ncc_adi_cas_parm"> 61,101, </key>
<key name="ncc_adi_placecall_parm"> 61,101, </key>
<key name="ncc_answer_modem"> 47,91, </key>
<key name="ncc_answer_signal"> 47,91, </key>
<key name="ncc_answer_voic"> 47,91, </key>
<key name="ncc_billingset_default"> 47,67,109, </key>
<key name="ncc_billingset_fre"> 47,67,109, </key>
<key name="ncc_block_capability_error"> 68, </key>
<key name="ncc_block_out_of_sequenc"> 68, </key>
<key name="ncc_block_out_of_servic"> 5,47,62,76, </key>
<key name="ncc_block_rejectall"> 5,47,62,76, </key>
<key name="ncc_block_timeout"> 68, </key>
<key name="ncc_call_inbound"> 97, </key>
<key name="ncc_call_outbound"> 97, </key>
<key name="ncc_call_statu"> 19,20,47,48,71,75,77,97,100,127,135, </key>
<key name="ncc_call_status_callingaddr"> 20,47,77,97, </key>
<key name="ncc_callhd"> 59,60,61,63,97,98,99,100,101,103,104,105,106,107,109,112, </key>
<key name="ncc_callstate_accept"> 97, </key>
<key name="ncc_callstate_answer"> 97, </key>
<key name="ncc_callstate_connect"> 97, </key>
<key name="ncc_callstate_disconnect"> 97, </key>
<key name="ncc_callstate_incom"> 97, </key>
<key name="ncc_callstate_invalid"> 97, </key>
<key name="ncc_callstate_outbound_initiat"> 97, </key>
<key name="ncc_callstate_plac"> 97, </key>
<key name="ncc_callstate_proceed"> 97, </key>
<key name="ncc_callstate_receiving_digit"> 97,123, </key>
<key name="ncc_callstate_reject"> 97, </key>
<key name="ncc_callstate_seizur"> 97, </key>
<key name="ncc_cap_"> 51, </key>
<key name="ncc_cap_accept_call"> 13,52,53,59,64,127, </key>
<key name="ncc_cap_automatic_transf"> 52,53,61,127, </key>
<key name="ncc_cap_caller_id"> 127, </key>
<key name="ncc_cap_disconnect_in_"> 13, </key>
<key name="ncc_cap_disconnect_in_any_stat"> 18,52,63,70,127, </key>
<key name="ncc_cap_extended_call_statu"> 52,53,98,127, </key>
<key name="ncc_cap_hold_call"> 32,51,52,53,71,75,81,100,105,127, </key>
<key name="ncc_cap_hold_in_any_stat"> 32,49,50,52,53,71,100,105,114,127, </key>
<key name="ncc_cap_media_in_setup"> 59,103,127, </key>
<key name="ncc_cap_overlapped_send"> 52,53,101,107,120,127, </key>
<key name="ncc_cap_retrieve_call"> 92, </key>
<key name="ncc_cap_send_call_messag"> 52,53,106,127,142, </key>
<key name="ncc_cap_send_line_messag"> 53,108,127,142, </key>
<key name="ncc_cap_set_bil"> 52,53,67,109,127,139, </key>
<key name="ncc_cap_supervised_transf"> 52,53,112,127, </key>
<key name="ncc_cap_twochannel_transf"> 52,53,112,127, </key>
<key name="ncc_con_answer"> 47,69, </key>
<key name="ncc_con_c"> 47,69, </key>
<key name="ncc_con_dialtone_detect"> 47,69, </key>
<key name="ncc_con_on_call_proceed"> 149, </key>
<key name="ncc_con_proceed"> 47,69, </key>
<key name="ncc_con_ring_begin"> 47,69, </key>
<key name="ncc_con_ring_quit"> 47,69, </key>
<key name="ncc_con_signal"> 47,69, </key>
<key name="ncc_con_sit_detect"> 47,69, </key>
<key name="ncc_con_timeout"> 47,69, </key>
<key name="ncc_con_voice_begin"> 47,69, </key>
<key name="ncc_con_voice_end"> 47,69, </key>
<key name="ncc_con_voice_extend"> 47,69, </key>
<key name="ncc_con_voice_long"> 47,69, </key>
<key name="ncc_con_voice_medium"> 47,69, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_425"> 45, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_busy"> 45, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_c"> 45, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_nu"> 45, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_sit"> 45, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_sitext"> 45, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_tdd"> 45, </key>
<key name="ncc_dbg_xxx"> 87, </key>
<key name="ncc_dis_busy"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_c"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_cleardown_ton"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_congestion"> 70, </key>
<key name="ncc_dis_dial_failur"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_dialton"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_glar"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_host_timeout"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_incoming_fault"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_no_acknowledgement"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_no_cs_resourc"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_no_dialton"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_no_loop_current"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_protocol_error"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_reject_request"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_remote_abandon"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_remote_noansw"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_reord"> 47, </key>
<key name="ncc_dis_ring_begin"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_ring_quit"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_signal"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_signal_unknown"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_sit_detect"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_timeout"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_transf"> 15,47,61,70,150, </key>
<key name="ncc_dis_unassigned_numb"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_voice_begin"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_voice_end"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_voice_extend"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_voice_long"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_voice_medium"> 47,70, </key>
<key name="ncc_dis_xxx"> 61,75,150, </key>
<key name="ncc_line_statu"> 20,48,99, </key>
<key name="ncc_linestate_activ"> 99, </key>
<key name="ncc_linestate_block"> 99, </key>
<key name="ncc_linestate_idl"> 99, </key>
<key name="ncc_linestate_out_of_servic"> 99, </key>
<key name="ncc_linestate_uninitializ"> 99, </key>
<key name="ncc_max_calling_nam"> 97, </key>
<key name="ncc_max_digit"> 97,101, </key>
<key name="ncc_max_pnam"> 99, </key>
<key name="ncc_out_of_service_digit_timeout"> 47,84, </key>
<key name="ncc_out_of_service_line_fault"> 47,84, </key>
<key name="ncc_out_of_service_no_digit"> 47,84, </key>
<key name="ncc_out_of_service_no_loop_current"> 47,84, </key>
<key name="ncc_out_of_service_perm_signal"> 47,84, </key>
<key name="ncc_out_of_service_remote_block"> 47,84, </key>
<key name="ncc_out_of_service_wink_stuck"> 47,84, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_accept_call"> 97, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_answer_call"> 97, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_automatic_transf"> 97, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_block_cal"> 99, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_disconnect_call"> 97, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_hold_call"> 97, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_place_call"> 97, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_reject_call"> 97, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_release_call"> 97, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_retrieve_call"> 97, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_set_bil"> 97, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_start_protocol"> 99, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_stop_protocol"> 99, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_transfer_call"> 97, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_unblock_cal"> 99, </key>
<key name="ncc_placecall_parm"> 149, </key>
<key name="ncc_prot_cap"> 102, </key>
<key name="ncc_proterr_bad_callerid"> 47,86, </key>
<key name="ncc_proterr_capability_error"> 47,86, </key>
<key name="ncc_proterr_command_out_of_sequenc"> 47,86, </key>
<key name="ncc_proterr_digit_timeout"> 47,86, </key>
<key name="ncc_proterr_event_out_of_sequenc"> 47,86, </key>
<key name="ncc_proterr_extra_digit"> 47,86, </key>
<key name="ncc_proterr_false_seizur"> 47,86, </key>
<key name="ncc_proterr_invalid_digit"> 47,86, </key>
<key name="ncc_proterr_no_cs_resourc"> 47,86, </key>
<key name="ncc_proterr_premature_answ"> 47,86, </key>
<key name="ncc_proterr_tct_fail"> 86,112,150, </key>
<key name="ncc_proterr_timeout"> 47,86, </key>
<key name="ncc_reject_host_timeout"> 47,89, </key>
<key name="ncc_reject_play_busy"> 47,89,103,136, </key>
<key name="ncc_reject_play_reord"> 47,89,103,136, </key>
<key name="ncc_reject_play_rington"> 47,89,103,136, </key>
<key name="ncc_reject_user_audio"> 47,89,103,136, </key>
<key name="ncc_released_error"> 47,74, </key>
<key name="ncc_released_glar"> 18,47,74,101,125,145, </key>
<key name="ncc_report_alert"> 44,50,58,90,101,120, </key>
<key name="ncc_report_answer"> 44,50,58,91,101,120, </key>
<key name="ncc_report_bil"> 50,58,66,134, </key>
<key name="ncc_report_callid"> 50,58,72,150, </key>
<key name="ncc_report_statusinfo"> 20,50,51,58,77,80, </key>
<key name="ncc_start_parm"> 110,135, </key>
<key name="ncc_transfer_alert"> 150, </key>
<key name="ncc_transfer_connect"> 150, </key>
<key name="ncc_transfer_proceed"> 150, </key>
<key name="ncc_unblock_capability_error"> 96, </key>
<key name="ncc_unblock_out_of_sequenc"> 96, </key>
<key name="ncc_unblock_timeout"> 96, </key>
<key name="ncc_x"> 70,145, </key>
<key name="ncc_x_adi_placecall_parm"> 18,143, </key>
<key name="nccacceptcall"> 0,13,33,35,48,52,53,59,60,64,103,123,124,127,135,142, </key>
<key name="nccadi"> 101, </key>
<key name="nccanswercall"> 0,2,13,33,35,47,48,52,53,59,60,65,69,103,123,135,142,149, </key>
<key name="nccapi"> 39, </key>
<key name="nccautomatictransf"> 11,15,18,48,51,52,53,61,70,71,75,112,127,133,138,142,145,150, </key>

</ftswdata>  
