<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<fts>
<chunkinfo url="whfwdata0.xml" first="0" last="array"/>
<chunkinfo url="whfwdata1.xml" first="ascii" last="ctx_onhold"/>
<chunkinfo url="whfwdata2.xml" first="current" last="handl"/>
<chunkinfo url="whfwdata3.xml" first="handset" last="net"/>
<chunkinfo url="whfwdata4.xml" first="netscap" last="quit"/>
<chunkinfo url="whfwdata5.xml" first="qx" last="switchstat"/>
<chunkinfo url="whfwdata6.xml" first="switchtyp" last="zero"/>

<tchunkinfo first="0" last="66" url="whftdata0.xml" />

</fts>
