<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<ftswdata>
<key name="mov"> 9,36,61,79, </key>
<key name="mozilla"> 79, </key>
<key name="ms"> 19,50,55,66,67,69,70,73,83,84, </key>
<key name="msec"> 84, </key>
<key name="msp"> 31,64, </key>
<key name="msp_"> 59, </key>
<key name="msp_channel_addr"> 9,22,44, </key>
<key name="msp_channel_paramet"> 22, </key>
<key name="msp_channel_typ"> 9,22,44, </key>
<key name="msp_cmd_decode_all"> 63,83, </key>
<key name="msp_cmd_decode_dtmf_mod"> 83, </key>
<key name="msp_cmd_decode_gain"> 83, </key>
<key name="msp_cmd_decode_ip_format"> 83, </key>
<key name="msp_cmd_decode_mod"> 83, </key>
<key name="msp_cmd_decode_payload_id"> 83, </key>
<key name="msp_cmd_decode_play_dtmf_digit"> 82,83, </key>
<key name="msp_cmd_decode_silence_cod"> 83, </key>
<key name="msp_cmd_ds0_config"> 14, </key>
<key name="msp_cmd_encode_all"> 63,84, </key>
<key name="msp_cmd_encode_dtmf_mod"> 84, </key>
<key name="msp_cmd_encode_dtmfdetect_parm"> 84, </key>
<key name="msp_cmd_encode_gain"> 59,84, </key>
<key name="msp_cmd_encode_ip_format"> 84, </key>
<key name="msp_cmd_encode_mod"> 84, </key>
<key name="msp_cmd_encode_payload_id"> 84, </key>
<key name="msp_cmd_encode_play_rfc2833"> 84, </key>
<key name="msp_cmd_encode_rat"> 84, </key>
<key name="msp_cmd_encode_suppres"> 84, </key>
<key name="msp_cmd_encode_suppress_filter"> 84, </key>
<key name="msp_cmd_encode_vad"> 84, </key>
<key name="msp_cmd_faxrelay_config"> 63,66, </key>
<key name="msp_cmd_jitter_chg_adapt"> 19, </key>
<key name="msp_cmd_jitter_chg_depth"> 19,39,40,46,59,62, </key>
<key name="msp_cmd_jitter_init"> 19,63, </key>
<key name="msp_cmd_play_dtmf_digit"> 37, </key>
<key name="msp_cmd_rtpfdx_chg_quota"> 50,55,60, </key>
<key name="msp_cmd_rtpfdx_config"> 50,61,63, </key>
<key name="msp_cmd_rtpfdx_dtmf_event"> 50,55, </key>
<key name="msp_cmd_rtpfdx_link_event"> 50,55, </key>
<key name="msp_cmd_rtpfdx_map"> 50,55, </key>
<key name="msp_cmd_rtpfdx_rtcp_event"> 50,55, </key>
<key name="msp_cmd_rtpfdx_v6_config"> 55,61,63, </key>
<key name="msp_cmd_rtpin_config"> 51,63, </key>
<key name="msp_cmd_rtpin_dtmf_event"> 51,56, </key>
<key name="msp_cmd_rtpin_map"> 51,56, </key>
<key name="msp_cmd_rtpin_rtcp_event"> 51,56, </key>
<key name="msp_cmd_rtpin_v6_config"> 56,63, </key>
<key name="msp_cmd_rtpout_chg_quota"> 52,57, </key>
<key name="msp_cmd_rtpout_config"> 52,63, </key>
<key name="msp_cmd_rtpout_link_event"> 52,57, </key>
<key name="msp_cmd_rtpout_rtcp_event"> 52,57, </key>
<key name="msp_cmd_rtpout_v6_config"> 57,63, </key>
<key name="msp_cmd_t38ifpdec_config"> 69, </key>
<key name="msp_cmd_t38ifpenc_config"> 69, </key>
<key name="msp_cmd_t38udp_config"> 61,63,69,73, </key>
<key name="msp_cmd_t38udptldec_config"> 69, </key>
<key name="msp_cmd_t38udptlenc_config"> 69, </key>
<key name="msp_cmd_tpkt_config"> 63,73, </key>
<key name="msp_const_jitter_depth_max"> 19, </key>
<key name="msp_endpoint_addr"> 23,45, </key>
<key name="msp_endpoint_ds0"> 12,13,14,23,45,83,84, </key>
<key name="msp_endpoint_monitor"> 84, </key>
<key name="msp_endpoint_paramet"> 23,45, </key>
<key name="msp_endpoint_pktmedia"> 84, </key>
<key name="msp_endpoint_rptout_config"> 52, </key>
<key name="msp_endpoint_rtfdx_config"> 50, </key>
<key name="msp_endpoint_rtfdx_v6_config"> 56, </key>
<key name="msp_endpoint_rtin_config"> 51, </key>
<key name="msp_endpoint_rtout_v6_config"> 57, </key>
<key name="msp_endpoint_rtpfdx"> 19,23,31,45,48,49,50,58,60,84, </key>
<key name="msp_endpoint_rtpfdx_cmd"> 60, </key>
<key name="msp_endpoint_rtpfdx_config"> 50,63, </key>
<key name="msp_endpoint_rtpfdx_statu"> 50, </key>
<key name="msp_endpoint_rtpfdx_v6"> 19,23,31,45,53,54,55,58,84, </key>
<key name="msp_endpoint_rtpfdx_v6_config"> 55,56,63, </key>
<key name="msp_endpoint_rtpfdx_v6_statu"> 55, </key>
<key name="msp_endpoint_rtpin"> 19,23,45,48,49,51,58, </key>
<key name="msp_endpoint_rtpin_config"> 51, </key>
<key name="msp_endpoint_rtpin_statu"> 51, </key>
<key name="msp_endpoint_rtpin_v6"> 19,23,45,53,54,56,58, </key>
<key name="msp_endpoint_rtpin_v6_config"> 56, </key>
<key name="msp_endpoint_rtpin_v6_statu"> 56, </key>
<key name="msp_endpoint_rtpout"> 23,31,45,48,49,52,58,75,84, </key>
<key name="msp_endpoint_rtpout_config"> 52, </key>
<key name="msp_endpoint_rtpout_statu"> 52, </key>
<key name="msp_endpoint_rtpout_v6"> 23,31,45,53,54,57,58,75,84, </key>
<key name="msp_endpoint_rtpout_v6_config"> 57, </key>
<key name="msp_endpoint_rtpout_v6_statu"> 57, </key>
<key name="msp_endpoint_t38fdx"> 23,68,69,70, </key>
<key name="msp_endpoint_t38udp"> 45, </key>
<key name="msp_endpoint_t38udp_config"> 63,69, </key>
<key name="msp_endpoint_t38udp_statu"> 69, </key>
<key name="msp_endpoint_tpkt"> 23,45,73,74, </key>
<key name="msp_fax"> 13,14, </key>
<key name="msp_fax_channel_parm"> 22,44,63,66,67, </key>
<key name="msp_fcn_attrib_rfc2833"> 44, </key>
<key name="msp_filter_decode_all_cmd"> 63,83, </key>
<key name="msp_filter_decode_cmd"> 83, </key>
<key name="msp_filter_decode_stat"> 83, </key>
<key name="msp_filter_decoder_parm"> 82, </key>
<key name="msp_filter_encode_all_cmd"> 63,84, </key>
<key name="msp_filter_encode_cmd"> 59,84, </key>
<key name="msp_filter_encode_dtmfdetect_parms_cmd"> 84, </key>
<key name="msp_filter_encode_stat"> 84, </key>
<key name="msp_filter_encoder_parm"> 82, </key>
<key name="msp_filter_fax_relay"> 66, </key>
<key name="msp_filter_faxrelay_config"> 9,66,67, </key>
<key name="msp_filter_g711_decod"> 59,83, </key>
<key name="msp_filter_g711_encod"> 59,84, </key>
<key name="msp_filter_g723_decod"> 59,83, </key>
<key name="msp_filter_g723_encod"> 59,84, </key>
<key name="msp_filter_g726_decod"> 59,83, </key>
<key name="msp_filter_g726_encod"> 59,84, </key>
<key name="msp_filter_g729_decod"> 83, </key>
<key name="msp_filter_g729a_decod"> 59, </key>
<key name="msp_filter_g729a_encod"> 59,84, </key>
<key name="msp_filter_jit"> 19,39,40,59,62,83, </key>
<key name="msp_filter_jitter_cmd"> 19,39,59, </key>
<key name="msp_filter_jitter_cmd_init"> 19,63, </key>
<key name="msp_filter_jitter_parm"> 82, </key>
<key name="msp_filter_jitter_stat"> 19,40,62, </key>
<key name="msp_filter_rtp_switch"> 58,59, </key>
<key name="msp_filter_rtpdisasm_stat"> 40, </key>
<key name="msp_filter_rtpfdx_eph"> 31, </key>
<key name="msp_filter_rtpfdx_statu"> 50, </key>
<key name="msp_filter_rtpfdx_v6_statu"> 55, </key>
<key name="msp_filter_rtpin_statu"> 51, </key>
<key name="msp_filter_rtpin_v6_statu"> 56, </key>
<key name="msp_filter_rtpout_statu"> 52, </key>
<key name="msp_filter_rtpout_v6_statu"> 57, </key>
<key name="msp_filter_rtpswitch_stat"> 58, </key>
<key name="msp_filter_silence_cod"> 83, </key>
<key name="msp_filter_t38fax_fullduplex"> 59, </key>
<key name="msp_jitter_depth_board_limit"> 19, </key>
<key name="msp_jitter_filt"> 31, </key>
<key name="msp_media"> 10,13,14, </key>
<key name="msp_no_connect"> 4, </key>
<key name="msp_qry_decode_statu"> 83, </key>
<key name="msp_qry_encode_statu"> 84, </key>
<key name="msp_qry_faxrelay_session_statu"> 66, </key>
<key name="msp_qry_jitter_get_stat"> 19,40,62, </key>
<key name="msp_qry_rtpfdx_statu"> 50, </key>
<key name="msp_qry_rtpfdx_v6_statu"> 55, </key>
<key name="msp_qry_rtpin_statu"> 51, </key>
<key name="msp_qry_rtpin_v6"> 56, </key>
<key name="msp_qry_rtpin_v6_statu"> 56, </key>
<key name="msp_qry_rtpout_statu"> 52, </key>
<key name="msp_qry_rtpout_v6_statu"> 57, </key>
<key name="msp_qry_rtpswitch_get_stat"> 58, </key>
<key name="msp_qry_silence_cod"> 83, </key>
<key name="msp_qry_t38udp_statu"> 69, </key>
<key name="msp_qry_tpkt_channel"> 73, </key>
<key name="msp_qry_tpkt_endpoint"> 73, </key>
<key name="msp_rtp_switching_channel_parm"> 22,58, </key>
<key name="msp_system"> 40, </key>
<key name="msp_t38ifpdec_config"> 70, </key>
<key name="msp_t38ifpenc_config"> 70, </key>
<key name="msp_t38udptldec_config"> 70, </key>
<key name="msp_t38udptlenc_config"> 70, </key>
<key name="msp_tpkt_channel_entry"> 73, </key>
<key name="msp_tpkt_channel_stat"> 73, </key>
<key name="msp_tpkt_endpoint_entry"> 73, </key>
<key name="msp_tpkt_endpoint_query"> 73, </key>
<key name="msp_tpkt_endpoint_stat"> 73, </key>
<key name="msp_type_channel"> 22, </key>
<key name="msp_undefined_channel_parm"> 22, </key>
<key name="msp_voic"> 13,14,23, </key>
<key name="msp_voice_channel_parm"> 9,19,22,44,82,83,84, </key>
<key name="mspaddr"> 23,31, </key>
<key name="mspbuildcommand"> 39,59,60,61, </key>
<key name="mspbuildquery"> 40,62, </key>
<key name="mspchanaddr"> 22, </key>
<key name="mspcmd"> 14,19,39,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,66,69,73,76,77,78,83,84, </key>
<key name="mspconnect"> 4,7,21,28,39,75, </key>
<key name="mspcreatechannel"> 3,4,9,21,22,24,26,29,31,39,44,67,75,76,82, </key>
<key name="mspcreateendpoint"> 4,10,12,13,17,21,23,25,27,30,31,39,45,48,49,53,54,60,64,68,70,72,74,75, </key>
<key name="mspdef"> 0,14,78, </key>
<key name="mspdestroychannel"> 3,11,22,24,26, </key>
<key name="mspdestroyendpoint"> 11,17,23,25,27, </key>
<key name="mspdisablechannel"> 11,22,24,26,27,28,29,35,75, </key>
<key name="mspdisableendpoint"> 10,23,25,27,28,30,35, </key>
<key name="mspdisconnect"> 7,11,21,28,75, </key>
<key name="mspenablechannel"> 15,22,26,29,75, </key>
<key name="mspenableendpoint"> 10,23,27,30, </key>
<key name="msperr_"> 0, </key>
<key name="msperr_cannot_open_service_component"> 0,43, </key>
<key name="msperr_channel_not_connect"> 0,26,28,29,43, </key>
<key name="msperr_channel_not_defin"> 0,22,43, </key>

</ftswdata>  
