<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<ftswdata>
<key name="acu_call_proc_in_a_display"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_a_display_list"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_a_ext_parm"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_a_facility"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_a_pcs_us"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_a_q931"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_call_ref_length"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_call_ref_valu"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_caus"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_data_chani"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_data_chani_excl"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_data_chani_nai"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_data_chani_nb"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_data_chani_tab"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_data_chani_tab_nai"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_display_siz"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_ext_parms_lgth"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_ext_parms_nb"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_facility_siz"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_pcs_user_siz"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_progress_descr_x"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_progress_description"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_progress_ind_nb"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_progress_loc_x"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_progress_location"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_q931_siz"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_signal_val"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_x_display_nb"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_x_display_siz"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_x_display_total_siz"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_x_display_typ"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_in_x_p_display"> 8, </key>
<key name="acu_call_proc_rq"> 4,9,67,103,137, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_a_display"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_a_display_list"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_a_ext_parm"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_a_pcs_us"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_a_tsp_ie_list"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_data_chani"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_data_chani_excl"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_data_chani_nai"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_data_chani_nb"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_data_chani_tab"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_data_chani_tab_nai"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_display_siz"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_ext_parms_lgth"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_ext_parms_nb"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_pcs_user_siz"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_progress_description"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_progress_ind_nb"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_progress_location"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_tsp_ie_list_siz"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_x_display_nb"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_x_display_siz"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_x_display_total_siz"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_x_display_typ"> 9, </key>
<key name="acu_call_proc_rq_x_p_display"> 9, </key>
<key name="acu_callid_in"> 4,7, </key>
<key name="acu_cause_acu_bad_addres"> 65, </key>
<key name="acu_clear_co"> 4,10,41,42,43,44,65,83,86,89,108,131,142,148,159,169, </key>
<key name="acu_clear_co_a_display"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_a_display_list"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_a_ext_parm"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_a_facility"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_a_pcs_us"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_a_q931"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_a_uui"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_charging_availabl"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_charging_multi"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_charging_period"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_charging_typ"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_charging_valu"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_display_siz"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_ext_parms_lgth"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_ext_parms_nb"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_facility_siz"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_network_caus"> 10,65, </key>
<key name="acu_clear_co_network_cause_loc"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_pcs_user_protocol"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_pcs_user_siz"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_q931_siz"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_ret_cod"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_total_cost"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_uui_protocol"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_uui_siz"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_x_display_nb"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_x_display_siz"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_x_display_total_siz"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_x_display_typ"> 10, </key>
<key name="acu_clear_co_x_p_display"> 10, </key>
<key name="acu_clear_in"> 4,11,35,41,43,44,45,103,108,137,148,155, </key>
<key name="acu_clear_in_a_display"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_a_display_list"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_a_ext_parm"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_a_facility"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_a_pcs_us"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_a_q931"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_a_ss_cnip_nam"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_a_uui"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_charg"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_charging_multi"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_charging_period"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_charging_typ"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_charging_valu"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_display_siz"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_ext_parms_lgth"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_ext_parms_nb"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_facility_siz"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_network_caus"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_pcs_user_protocol"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_pcs_user_siz"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_progress_description"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_progress_ind_nb"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_progress_location"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_q931_siz"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_ret_cod"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_signal_val"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_ss_cnip_name_activ"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_ss_cnip_name_pr"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_ss_cnip_name_siz"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_total_cost"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_uui_siz"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_x_display_nb"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_x_display_siz"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_x_display_total_siz"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_x_display_typ"> 11, </key>
<key name="acu_clear_in_x_p_display"> 11, </key>
<key name="acu_clear_r"> 4,13,41,43,148,169, </key>
<key name="acu_clear_rq"> 4,12,41,43,45,90,142,148,155,169, </key>
<key name="acu_clear_rq_a_display"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_a_display_list"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_a_ext_parm"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_a_facility"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_a_pcs_us"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_a_ss_cnip_nam"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_a_tsp_ie_list"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_a_uui"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_caus"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_charging_availabl"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_charging_multi"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_charging_period"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_charging_typ"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_charging_valu"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_display_siz"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_ext_parms_lgth"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_ext_parms_nb"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_facility_siz"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_pcs_user_protocol"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_pcs_user_siz"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_priority"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_signal_val"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_ss_cnip_name_activ"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_ss_cnip_name_pr"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_ss_cnip_name_siz"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_total_cost"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_tsp_ie_list_siz"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_uui_protocol"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_uui_siz"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_x_display_nb"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_x_display_siz"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_x_display_total_siz"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_x_display_typ"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rq_x_p_display"> 12, </key>
<key name="acu_clear_rs_a_display"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_a_display_list"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_a_ext_parm"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_a_facility"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_a_pcs_us"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_a_tsp_ie_list"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_a_uui"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_charging_availabl"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_charging_multi"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_charging_period"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_charging_typ"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_charging_valu"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_display_siz"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_ext_parms_lgth"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_ext_parms_nb"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_facility_siz"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_pcs_user_protocol"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_pcs_user_siz"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_priority"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_tsp_ie_list_siz"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_uui_protocol"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_uui_siz"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_x_display_nb"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_x_display_siz"> 13, </key>

</ftswdata>  
