<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<fts>
<chunkinfo url="whfwdata0.xml" first="±" last="6000c"/>
<chunkinfo url="whfwdata1.xml" first="6060" last="asymmetric"/>
<chunkinfo url="whfwdata2.xml" first="asymmetrical" last="cleardown"/>
<chunkinfo url="whfwdata3.xml" first="cleardownflag" last="detect"/>
<chunkinfo url="whfwdata4.xml" first="detection" last="familiar"/>
<chunkinfo url="whfwdata5.xml" first="far" last="industry"/>
<chunkinfo url="whfwdata6.xml" first="information" last="minimum"/>
<chunkinfo url="whfwdata7.xml" first="ministry" last="nccevn_protocol_error"/>
<chunkinfo url="whfwdata8.xml" first="nccevn_protocol_event" last="pay"/>
<chunkinfo url="whfwdata9.xml" first="pbx" last="regardles"/>
<chunkinfo url="whfwdata10.xml" first="regist" last="so"/>
<chunkinfo url="whfwdata11.xml" first="socotel" last="tngacpeswitchtogii"/>
<chunkinfo url="whfwdata12.xml" first="tngapstnsendallani" last="what"/>
<chunkinfo url="whfwdata13.xml" first="whatsoev" last="zero"/>

<tchunkinfo first="0" last="99" url="whftdata0.xml" />

</fts>
