# Nortel DMS 100 layer 3 timer defaults

timer_val_t dms[DMS_T_LAST]

Timer index | Value (network side, in seconds) | Value (user side, in seconds)
--- | --- | ---
DMS_T300 | 1 | 1
DMS_T301 | 180 | 0
DMS_T303 | 4 | 4
DMS_T305 | 30 | 30
DMS_T308 | 4 | 4
DMS_T309 | 90 | 90
DMS_T310 | 10 | 45
DMS_T312 | 6 | 4
DMS_T313 | N/A | 4
DMS_T316 (not exposed to the API) | 120 | 120
DMS_T317 (not exposed to the API) | 0 | 100
DMS_T321 (not exposed to the API) | 40 | 40
DMS_T322 | 4 | 0
DMS_T3DW (not exposed to the API) | 5 | 5
DMS_T3M1 (not exposed to the API) | 120 | 120
DMS_T3MB (not exposed to the API) | 5 | 5
DMS_TSPID (not exposed to the API) | 0 | 20