<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<index>
<chunkinfo url="whidata0.xml" first="acoustic echo control" last="DSP.C5x[x].NumTxTimeSlots" num="94" />
<chunkinfo url="whidata1.xml" first="DSP.C5x[x].OS" last="IPv4" num="89" />
<chunkinfo url="whidata2.xml" first="IPv6" last="RAW mode switch model" num="94" />
<chunkinfo url="whidata3.xml" first="redundant Ethernet mode" last="voice.f41" num="88" />
<chunkinfo url="whidata4.xml" first="wave.f41" last="zero code suppression" num="3" />

</index>
