<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<ftswdata>
<key name="ministry"> 53, </key>
<key name="minofftim"> 56, </key>
<key name="minontim"> 56, </key>
<key name="minringontim"> 30,44,76, </key>
<key name="mintimeconnect"> 20, </key>
<key name="minwinktim"> 98, </key>
<key name="mip"> 63, </key>
<key name="mis"> 47,79,87, </key>
<key name="miscellaneou"> 12,48, </key>
<key name="mlpp"> 98, </key>
<key name="mmddhhmm"> 4,16,65,74, </key>
<key name="mobil"> 16, </key>
<key name="mod"> 7,8,15,41,45,61,59,98, </key>
<key name="modem"> 40,43,61,55,54, </key>
<key name="modifi"> 8,12,20,27,30,40,48,52,75,76,81,95,88, </key>
<key name="modify"> 2,8,11,14,19,26,29,40,41,42,47,51,60,54,56,57,58,75,80,87,98, </key>
<key name="modul"> 7,59,69,71, </key>
<key name="modular"> 7, </key>
<key name="modulation"> 40, </key>
<key name="monitor"> 7,16,93, </key>
<key name="montreal"> 73, </key>
<key name="mov"> 94, </key>
<key name="mozilla"> 94, </key>
<key name="ms"> 2,11,12,14,20,22,23,24,27,30,42,44,48,52,54,56,57,58,59,67,76,81,88,89,90,98, </key>
<key name="mspp"> 93, </key>
<key name="mt"> 28,69, </key>
<key name="mu"> 7, </key>
<key name="much"> 43, </key>
<key name="multi"> 49,69,92, </key>
<key name="multipl"> 8,13,28,40,71,94, </key>
<key name="multiplex"> 78, </key>
<key name="must"> 2,5,6,7,8,12,14,20,21,22,23,24,27,40,41,44,48,51,53,60,61,54,63,56,57,69,70,71,79,84,88,89,91,92,97,98, </key>
<key name="mustgetani"> 80, </key>
<key name="mustsendani"> 80, </key>
<key name="mutual"> 48,54, </key>
<key name="mvh"> 95, </key>
<key name="mvip"> 78, </key>
<key name="mwindicator"> 4,16, </key>
<key name="n"> 10,12,16,30,41,44,46,48,76,79,91, </key>
<key name="n20"> 73, </key>
<key name="nacd"> 95, </key>
<key name="nam"> 4,7,8,16,38,65,69,73,74,82,92,99, </key>
<key name="namepresentation"> 4,16,74, </key>
<key name="national"> 3,13,18,23,24,36,49,50,53,69,73,86, </key>
<key name="natur"> 48, </key>
<key name="natural"> 7,8,25,34,40,61,70,71,72,83,95,92,93, </key>
<key name="naturalacces"> 73,95,93,96, </key>
<key name="naturalcallcontrol"> 73,93,96, </key>
<key name="naturalconferenc"> 73,93, </key>
<key name="naturalfax"> 73,93, </key>
<key name="navigation"> 94, </key>
<key name="nb"> 95, </key>
<key name="ncc"> 1,2,6,8,9,10,11,12,14,17,19,20,25,26,27,29,30,40,41,42,44,46,47,48,50,51,52,60,61,62,55,54,63,56,57,58,59,67,70,71,72,75,76,79,80,81,83,85,86,87,88,90,92,96,97,98,99, </key>
<key name="ncc_accept_dtmf"> 63, </key>
<key name="ncc_accept_play_r"> 61, </key>
<key name="ncc_accept_play_silent"> 61, </key>
<key name="ncc_accept_user_audio"> 61, </key>
<key name="ncc_adi_callprog_parm"> 40, </key>
<key name="ncc_adi_cas_parm"> 64,65,66, </key>
<key name="ncc_adi_placecall_parm"> 40,61,62, </key>
<key name="ncc_all_media"> 63, </key>
<key name="ncc_auto_dtmf"> 63, </key>
<key name="ncc_auto_echo"> 63, </key>
<key name="ncc_block_rejectall"> 61, </key>
<key name="ncc_call_inbound"> 85, </key>
<key name="ncc_call_outbound"> 85, </key>
<key name="ncc_call_statu"> 1,4,10,16,17,25,40,46,50,61,62,74,79,85,86,97, </key>
<key name="ncc_call_status_callingaddr"> 61,79, </key>
<key name="ncc_callstate_accept"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_answer"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_connect"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_disconnect"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_incom"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_invalid"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_outbound_initiat"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_plac"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_proceed"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_receiving_digit"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_reject"> 85, </key>
<key name="ncc_callstate_seizur"> 85, </key>
<key name="ncc_cap_accept_call"> 61,72, </key>
<key name="ncc_cap_automatic_transf"> 61,72, </key>
<key name="ncc_cap_caller_id"> 72, </key>
<key name="ncc_cap_disconnect_in_any_stat"> 61,72, </key>
<key name="ncc_cap_extended_call_statu"> 72, </key>
<key name="ncc_cap_hold_call"> 61,62,72, </key>
<key name="ncc_cap_hold_in_any_stat"> 61,62,72, </key>
<key name="ncc_cap_media_in_setup"> 61,72, </key>
<key name="ncc_cap_overlapped_send"> 72, </key>
<key name="ncc_cap_send_call_messag"> 72, </key>
<key name="ncc_cap_send_line_messag"> 72, </key>
<key name="ncc_cap_set_bil"> 72, </key>
<key name="ncc_cap_supervised_transf"> 61,72, </key>
<key name="ncc_cas_ext_call_statu"> 4,10,16,25,46,50,61,74,85, </key>
<key name="ncc_con_on_c"> 55, </key>
<key name="ncc_con_on_dialton"> 55, </key>
<key name="ncc_con_on_proceed"> 55, </key>
<key name="ncc_con_on_ring_begin"> 55, </key>
<key name="ncc_con_on_signal"> 55, </key>
<key name="ncc_con_on_sit"> 55, </key>
<key name="ncc_con_on_voice_begin"> 55, </key>
<key name="ncc_con_on_voice_end"> 55, </key>
<key name="ncc_con_on_voice_extend"> 55, </key>
<key name="ncc_con_on_voice_long"> 55, </key>
<key name="ncc_con_on_voice_medium"> 55, </key>
<key name="ncc_con_ring_quit"> 55, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_425"> 54, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_busy"> 54, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_c"> 54, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_nu"> 54, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_sit"> 54, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_sitext"> 54, </key>
<key name="ncc_cpmsk_precise_tdd"> 54, </key>
<key name="ncc_cpstop_on_ringquit"> 54, </key>
<key name="ncc_cpstop_on_rington"> 54, </key>
<key name="ncc_cpstop_on_voice_begin"> 54, </key>
<key name="ncc_cpstop_on_voice_end"> 54, </key>
<key name="ncc_cpstop_on_voice_ext"> 54, </key>
<key name="ncc_cpstop_on_voice_long"> 54, </key>
<key name="ncc_cpstop_on_voice_medium"> 54, </key>
<key name="ncc_dis_dial_failur"> 40, </key>
<key name="ncc_dis_no_dialton"> 40, </key>
<key name="ncc_dis_on_c"> 55, </key>
<key name="ncc_dis_on_ring_begin"> 55, </key>
<key name="ncc_dis_on_ring_quit"> 55, </key>
<key name="ncc_dis_on_timeout"> 55, </key>
<key name="ncc_dis_on_voice_begin"> 55, </key>
<key name="ncc_dis_on_voice_end"> 55, </key>
<key name="ncc_dis_on_voice_extend"> 55, </key>
<key name="ncc_dis_on_voice_long"> 55, </key>
<key name="ncc_dis_on_voice_medium"> 55, </key>
<key name="ncc_dis_transf"> 61, </key>
<key name="ncc_dis_xxx"> 61,62, </key>
<key name="ncc_echocancel_custom"> 59, </key>
<key name="ncc_echocancel_default"> 59, </key>
<key name="ncc_extended_call_status_category"> 79, </key>
<key name="ncc_line_statu"> 61, </key>
<key name="ncc_max_callingnam"> 85, </key>
<key name="ncc_max_digit"> 85, </key>
<key name="ncc_out_of_servic"> 61, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_accept_call"> 85, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_answer_call"> 85, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_automatic_transf"> 85, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_disconnect_call"> 85, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_hold_call"> 85, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_place_call"> 85, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_reject_call"> 85, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_released_call"> 85, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_retrieve_call"> 85, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_set_bil"> 85, </key>
<key name="ncc_pendingcmd_transfer_call"> 85, </key>
<key name="ncc_prot_cap"> 61, </key>
<key name="ncc_reason_out_of_resourc"> 92, </key>
<key name="ncc_reject_play_busy"> 61, </key>
<key name="ncc_reject_play_reord"> 61, </key>
<key name="ncc_reject_play_rington"> 61, </key>
<key name="ncc_reject_user_audio"> 61, </key>
<key name="ncc_released_false_seizur"> 61, </key>
<key name="ncc_released_glar"> 61, </key>
<key name="ncc_report_alert"> 61, </key>
<key name="ncc_report_answer"> 61, </key>
<key name="ncc_report_bil"> 62,83, </key>
<key name="ncc_report_digit"> 62, </key>
<key name="ncc_report_statusinfo"> 62,79, </key>
<key name="ncc_reserve_cleardown"> 63, </key>
<key name="ncc_reserve_dtmf"> 63, </key>
<key name="ncc_reserve_silenc"> 63, </key>
<key name="ncc_resv_auto_dtmf"> 63, </key>
<key name="ncc_resv_auto_echo"> 63, </key>
<key name="ncc_resv_cleardown"> 63, </key>
<key name="ncc_resv_dtmf"> 63, </key>
<key name="ncc_resv_silenc"> 63, </key>
<key name="ncc_transfer_alert"> 61, </key>
<key name="ncc_transfer_connect"> 61, </key>
<key name="ncc_transfer_proceed"> 61, </key>
<key name="nccacceptcall"> 0,61, </key>
<key name="nccanswercall"> 10,46,61, </key>
<key name="nccautomatictransf"> 40,61,55,54, </key>
<key name="nccblockcal"> 61, </key>
<key name="nccdisconnectcall"> 61,62,64, </key>
<key name="nccevn_accepting_call"> 61, </key>
<key name="nccevn_answering_call"> 61, </key>
<key name="nccevn_billing_indication"> 62,83, </key>
<key name="nccevn_block_fail"> 61, </key>
<key name="nccevn_call_connect"> 61,62, </key>
<key name="nccevn_call_disconnect"> 40,61,62,67, </key>
<key name="nccevn_call_held"> 61,62, </key>
<key name="nccevn_call_proceed"> 61,62, </key>
<key name="nccevn_call_releas"> 61, </key>
<key name="nccevn_call_retriev"> 61,62, </key>
<key name="nccevn_call_status_updat"> 61,62,79,85, </key>
<key name="nccevn_calls_block"> 61, </key>
<key name="nccevn_calls_unblock"> 61, </key>
<key name="nccevn_capability_updat"> 62, </key>
<key name="nccevn_extended_call_status_updat"> 62,79,85, </key>
<key name="nccevn_hold_reject"> 61, </key>
<key name="nccevn_incoming_call"> 1,10,17,25,40,46,50,61,62,67,79,86,97, </key>
<key name="nccevn_line_in_servic"> 62, </key>
<key name="nccevn_line_out_of_servic"> 62, </key>
<key name="nccevn_placing_call"> 61, </key>
<key name="nccevn_protocol_error"> 62, </key>

</ftswdata>  
