# Numerical error summary

The following table numerically lists the ADI service errors:

Hex | Decimal | Error name
--- | --- | ---
0x00000002 | 2 | CTAERR_FATAL
0x00000003 | 3 | CTAERR_BOARD_ERROR
0x00000005 | 5 | CTAERR_INVALID_CTAHD
0x00000006 | 6 | CTAERR_OUT_OF_MEMORY
0x00000007 | 7 | CTAERR_BAD_ARGUMENT
0x00000008 | 8 | CTAERR_OUT_OF_RESOURCES
0x00000009 | 9 | CTAERR_NOT_IMPLEMENTED
0x0000000A | 10 | CTAERR_NOT_FOUND
0x0000000B | 11 | CTAERR_BAD_SIZE
0x0000000C | 12 | CTAERR_INVALID_STATE
0x0000000D | 13 | CTAERR_FUNCTION_NOT_AVAIL
0x0000000E | 14 | CTAERR_FUNCTION_NOT_ACTIVE
0x0000000F | 15 | CTAERR_FUNCTION_ACTIVE
0x00000010 | 16 | CTAERR_SHAREMEM_ACCESS
0x00000013 | 19 | CTAERR_INVALID_SEQUENCE
0x00000014 | 20 | CTAERR_DRIVER_OPEN_FAILED
0x00000015 | 21 | CTAERR_DRIVER_VERSION
0x00000016 | 22 | CTAERR_DRIVER_RECEIVE_FAILED
0x00000017 | 23 | CTAERR_DRIVER_SEND_FAILED
0x0000001A | 26 | CTAERR_INVALID_BOARD
0x0000001B | 27 | CTAERR_OUTPUT_ACTIVE
0x0000001D | 29 | CTAERR_LOCK_TIMEOUT
0x00000041 | 65 | CTAERR_SVR_COMM
0x00010001 | 65537 | ADIERR_PLAYREC_ACCESS
0x00010002 | 65538 | ADIERR_INVALID_QUEUEID
0x00010003 | 65539 | ADIERR_UNKNOWN_BOARDTYPE
0x00010004 | 65540 | ADIERR_TOO_MANY_BUFFERS
0x00010005 | 65541 | ADIERR_INVALID_CALL_STATE
0x00010006 | 65542 | ADIERR_CANNOT_CREATE_CHANNEL
0x00010007 | 65543 | ADIERR_NO_DSP_PORT
0x00010008 | 65544 | ADIERR_NO_DSP_RESOURCES
0x0001000A | 65546 | ADIERR_NOT_ENOUGH_RESOURCES