<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<index>
<chunkinfo url="whidata0.xml" first="acoustic echo control" last="DSPs" num="97" />
<chunkinfo url="whidata1.xml" first="DSPStream.SignalIdleCode[x]" last="IPv4" num="90" />
<chunkinfo url="whidata2.xml" first="IPv6" last="redundant Ethernet mode" num="95" />
<chunkinfo url="whidata3.xml" first="resource management" last="voice encoding" num="87" />
<chunkinfo url="whidata4.xml" first="voice quality" last="zero code suppression" num="5" />

</index>
