<?xml version='1.0' encoding='windows-1252' ?>
<ftswdata>
<key name="acu_clear_rs_x_display_total_siz"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_x_display_typ"> 13, </key>
<key name="acu_clear_rs_x_p_display"> 13, </key>
<key name="acu_co_ack"> 2, </key>
<key name="acu_co_rej"> 2, </key>
<key name="acu_conn_co"> 4,14,43,72,83,125,131,142,144,148,152,155,169, </key>
<key name="acu_conn_co_a_connected_nb"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_a_connected_sub"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_a_date_tim"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_a_display"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_a_display_list"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_a_ext_parm"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_a_facility"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_a_pcs_us"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_a_q931"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_a_redir_nb"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_a_ss_cnip_nam"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_a_uui"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_call_ref_length"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_call_ref_valu"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_charg"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_charging_availabl"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_charging_multi"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_charging_period"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_charging_typ"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_charging_valu"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_connected_nb_pr"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_connected_nb_screen"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_connected_nb_siz"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_connected_nb_typ"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_connected_sub_odd_even"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_connected_sub_siz"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_connected_sub_typ"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_data_chani"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_data_chani_excl"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_data_chani_nai"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_data_chani_nb"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_data_chani_tab"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_data_chani_tab_nai"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_date_availabl"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_day"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_display_siz"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_ext_parms_lgth"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_ext_parms_nb"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_facility_siz"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_hour"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_minut"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_month"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_pcs_user_protocol"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_pcs_user_siz"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_q931_siz"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_redir_nb_pr"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_redir_nb_reason"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_redir_nb_screen"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_redir_nb_siz"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_redir_nb_typ"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_second"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_servic"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_signal_val"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_ss_cnip_name_activ"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_ss_cnip_name_pr"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_ss_cnip_name_siz"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_uui_protocol"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_uui_siz"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_x_display_nb"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_x_display_siz"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_x_display_total_siz"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_x_display_typ"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_x_p_display"> 14, </key>
<key name="acu_conn_co_year"> 14, </key>
<key name="acu_conn_in"> 0,4,15,17,34,67,72,103,123,132,137,142,143,144,147,148,152,161,169, </key>
<key name="acu_conn_in_a_called_nb"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_a_called_nb_sub"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_a_calling_nam"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_a_calling_nb"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_a_calling_nb_sub"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_a_calling_nb2"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_a_display"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_a_display_list"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_a_ext_parm"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_a_facility"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_a_layer_1_info"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_a_orig_called_nb"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_a_pcs_us"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_a_ph_num"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_a_q931"> 0,15, </key>
<key name="acu_conn_in_a_redir_nb"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_a_ss_cnip_nam"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_a_uui"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_call_ref_length"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_call_ref_valu"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_called_nb_plan"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_called_nb_siz"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_called_nb_sub_odd_even"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_called_nb_sub_siz"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_called_nb_sub_typ"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_called_nb_typ"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_calling_name_siz"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_calling_nb_plan"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_calling_nb_pr"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_calling_nb_screen"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_calling_nb_siz"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_calling_nb_sub_odd_even"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_calling_nb_sub_siz"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_calling_nb_sub_typ"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_calling_nb_typ"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_calling_nb2_pr"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_calling_nb2_screen"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_calling_nb2_siz"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_calling_nb2_typ"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_chani_nai"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_data_bit"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_data_chani"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_data_chani_excl"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_data_chani_nb"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_data_chani_tab"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_data_chani_tab_nai"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_dest_call_appear"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_display_siz"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_ext_parms_lgth"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_ext_parms_nb"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_facility_siz"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_interwork"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_orig_called_nb_cfnr"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_orig_called_nb_count"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_orig_called_nb_plan"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_orig_called_nb_pr"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_orig_called_nb_reason"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_orig_called_nb_screen"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_orig_called_nb_siz"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_orig_called_nb_typ"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_orig_line_info"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_parity"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_pcs_user_protocol"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_pcs_user_siz"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_ph_rat"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_progress_descr_x"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_progress_description"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_progress_ind_nb"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_progress_loc_x"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_progress_location"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_q931_siz"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_redir_nb_plan"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_redir_nb_pr"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_redir_nb_reason"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_redir_nb_screen"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_redir_nb_siz"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_redir_nb_typ"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_semi_permanent_circuit"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_sending_complet"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_servic"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_service_list_id"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_ss_cnip_name_activ"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_ss_cnip_name_pr"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_ss_cnip_name_siz"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_stop_bit"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_syn_asyn"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_user_rat"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_uui_protocol"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_uui_siz"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_x_display_nb"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_x_display_siz"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_x_display_total_siz"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_x_display_typ"> 15, </key>
<key name="acu_conn_in_x_p_display"> 15, </key>
<key name="acu_conn_r"> 4,17,43,72,142,148,152,161,169, </key>
<key name="acu_conn_rq"> 4,16,40,42,44,48,54,72,90,103,125,131,132,137,144,147,148,152,161,169, </key>
<key name="acu_conn_rq_a_called_nb"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_a_called_nb_sub"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_a_called_nb_sub_siz"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_a_calling_nam"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_a_calling_nb"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_a_calling_nb_sub"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_a_calling_nb_sub_siz"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_a_calling_nb2"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_a_display"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_a_display_list"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_a_ext_parm"> 16,109, </key>
<key name="acu_conn_rq_a_facility"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_a_layer_1_info"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_a_pcs_us"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_a_redir_nb"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_a_ss_cnip_nam"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_a_tsp_ie_list"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_a_uui"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_auto_dial"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_call_appear"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_called_nb_plan"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_called_nb_siz"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_called_nb_sub_odd_even"> 16, </key>
<key name="acu_conn_rq_called_nb_sub_typ"> 16, </key>

</ftswdata>  
