# Australian Telecom 1 layer 3 timer defaults

timer_val_t au1[AU1_T_LAST]

Timer Index | Value (network side, in seconds) | Value (user side, in seconds)
--- | --- | ---
AU1_T300 | 1 | 1
AU1_T302 | 15 | 0
AU1_T303 | 4 | 15
AU1_T305 | 30 | 30
AU1_T306 | 60 | 0
AU1_T308 | 4 | 4
AU1_T309 | 2 | 90
AU1_T310 | 10 | 0
AU1_T312 | 6 | 4
AU1_T316 (not exposed to the API) | 30 | 30
AU1_T317 (not exposed to the API) | 25 | 25
AU1_T322 | 4 | 4