0x0641 Header Parameter Format

Use this TLV in the Generic Card Configure (0x0122) and Resource Connect (0x0127) messages to set the Header Parameter Format.

Byte | Description
0, 1 | Tag: 0x0641 - Header Parameter Format
2, 3 | Length: Variable
4 | Value[0] Format 0x00 - Insert 0x01 - Overlay 0x02 - Replace (Default)
5 | Value[1]: Format String Length
6-nn | Value[2-n]: Format String Default: " %D %T Remote ID: %R page %P of %M" Note: %D : insert date %T : insert time %L : insert local fax ID %R : insert remote fax ID %P : insert current page number %M : insert total page count (available for transmission header only)

.

Example:

If your string is "Excel%D%T" your output could be:

Excel 12/15/04, 3:42 PM

Tag-Length-Value block. A standardized block that allows data to inserted in a standard way into API messages.