0x0103 RTP Echo Cancellation

Enables and disables Echo Cancellation and NLP.

Used in:
0x1E and 0x001E Generic PPL ICBs in:

Route Control message
Outseize Control message
Resource Attribute Query message
Resource Attribute Configure message

Byte | Description
0, 1 | Tag 0x0103 RTP Echo Cancellation
2, 3 | Length 0x0001
4 | Value Bit[0]: 0=Master Echo Cancellation Disable 1=Master Echo Cancellation Enable (default) Bit[1]:0= NLP Enable (default) 1= NLP Disable Bits[2-7] Reserved

See Programmable Protocol Language.
Outgoing call setup during real-time call processing on a specific channel.
Real-Time Transport Protocol. Supports transport of real-time data like interactive voice and video over packet-switched networks.