0x002D Q.752 Parameter

See MTP Parameter IDs from Q.752 for specific Parameter ID information. The format for the Q.752 Parameter is as follows:

Used in:
PPL Event Indication message

ICB Type | 0x03 (Extended Data)
ICB ID | 0x002D (Q.752 parameters)
ICB Length | (2 Bytes) Length of parameters, in bytes
Parameter 1 Type | (2 Bytes) Parameter Type ID
Parameter 1 Length | (2 Bytes) Length of parameter data in bytes
Parameter 1 Value | Variable size
: |
Parameter n Type | (2 Bytes) Parameter Type ID
Parameter n Length | (2 Bytes) Length of parameter data in bytes
Parameter n Value | Variable

See Programmable Protocol Language.
See Information Control Block.