0x065C Transmit Page Size

Used in: Generic Card Configure (0x0122), Generic Card Query (0x0123), Resource Connect (0x0127), and Resource Query (0x012C) messages.

Byte | Description
0, 1 | Tag 0x065C Transmit Page Size
2, 3 | Length 0x0002
4, 5 | Value[0,1] Page Size to Support (Bit Mask) 0x0001 ISO A4 (210mm x 297mm) 0x0002 JIS B4 (257mm x 364mm) 0x0004 ISO A3 (297mm x 420mm) 0x0008 ISO A6 (864pels on 107mm or 1728pels on 107mm) 0x0010 ISO A5 (1216pels on 151mm) 0x0020 Letter 0x0040 Legal 0x0007 A4+B4+A3 (Default)

International Standards Organization