0x0265 Use SIP Site ID

Use this TLV to specify the site ID that is used to generate the call ID. The default value is UNSET.

Used in:
VoIP Protocol Configure message
VoIP Protocol Query message

Byte | Description
0, 1 | Tag 0x0265
2, 3 | Length Variable
4 . . . | Value[0. . .] Site ID (Null terminated ASCII text string) EXCEL (Default)

Tag-Length-Value block. A standardized block that allows data to inserted in a standard way into API messages.
Voice over Internet Protocol. The delivery of voice information in digital form in discrete packets rather than in the traditional circuit-committed protocols of the public-switched telephone network (PSTN).
American Standard Code for Information Interchange