PPL Parameters

ICB Type | 0x03 (Extended Data)
ICB ID | 0x0424
Data Length 2 bytes | 0x000D
Data[0-3] | DPC - Destination Point Code
Data[4-7] | OPC - Originating Point Code
Data[8-9] | CIC - Circuit ID Code
Data[10] | SI - Service Indicator
Data[11] | MP - Message Priority
Data[12] | NI - Network Indicator

See Programmable Protocol Language.
See Information Control Block.
Destination Point Code
A number that addresses a node in a SS7 network.
See Circuit Identification Codes.