0x060B Echo Suppression Parameters

Use this TLV in the Resource Create (0x0124) and Generic Card Configure (0x0122) messages to set decibel parameters for suppressing echo in conferences. The higher quality the network, the lower you can set these parameters.

Byte | Description
0, 1 | Tag: 0x060B Echo Suppression Parameters
2, 3 | Length: 0x0002
4, 5 | Value[0, 1]: Echo Return Loss (1 db steps) Min: -54 (0xFFCA) Max: -6 (0xFFFA) Default: -10 (0xFFF6)

Tag-Length-Value block. A standardized block that allows data to inserted in a standard way into API messages.