0x0694 Short Message Service (SMS) Data

Use this TLV in the Outseize Control message.

Byte | Description
0, 1 | Tag: 0x0694 Short Message Service (SMS) Data
2, 3 | Length (variable): 0xnnnn
4 | Value[0]: Message Type 0x01 - DLL_SMS_Data 0x02 - DLL_SMS_Error 0x03 - DLL_SMS_EST 0x04 - DLL_SMS_REL 0x05 - DLL_SMS_ACK 0x06 - DLL_SMS_NACK
5 | Message Length (variable): 0xnn
6, nn | Value[0]: Payload

Tag-Length-Value block. A standardized block that allows data to inserted in a standard way into API messages.
Outgoing call setup during real-time call processing on a specific channel.
Positive acknowledgment to a message
Negative acknowledgement to a message.