# boardModelText

Textual description of the board.

#### Syntax

DisplayString (SIZE 0..255)

#### Access

Read-only

#### OID

p.4.3.1.6.n, where n is the entry number.

#### Details

Acceptable values are:

Board type | Value
--- | ---
AG | AG_2000, AG_2000_BRI, AG_2000C
CG | CG_6060, CG_6060_4,.CG_6060_8 CG_6060C, CG_6060C_4, CG_6060C_8, CG_6060C_16 CG_6565, CG_6565_4, CG_6565_8 CG_6565C, CG_6565C_8, CG_6565C_16 CG 6565E, CG _6565E_4, CG _6565E_8
CX | CX 2000, CX 2000-16, CX 2000-32 CX 2000C-16, CX 2000C-32, CX 2000C-48

The value of this object corresponds to the textual part of the dsx1CircuitIdentifier object in the Trunk MIB.